GPRS: General Packet Radio Services

本质是在原 GSM 系统中多加了两个设备: `SGSN(Serving GPRS Support Node)` 和 `GGSN(Gateway GPRS Support Node)`，使其具有`上网`的功能。

SGSN(Serving GPRS Support Node): 分组交换服务设备，用于连接其他的`SGSN`或者`GGSN`

GGSN(Gateway GPRS Support Node): 网关(不同网络间的门)，用于连接`SGSN网络`与`外部IP网`

#### GPRS移动台可用哪几个运行模式进行操作?

- A: 同时连接`GPRS与GSM系统`，同时激活，同时工作
- B: 同时连接`GPRS与GSM系统`，但同一时刻只能运行其中一个系统
- C: 只支持`GPRS`服务

#### GPRS的特点有哪些？

1. 采用分组交换技术
2. 可与`IP网`、`X.25网`互联

#### GPRS的业务应用包括哪些内容？

1. 承载业务
   - 点对点
   - 点对多点
   - IP 多点
2. 用户终端应用
3. 附加业务

# results matching ""

# No results matching ""