# 宽带无线接入

- PAN < 10m
- LAN < 100m
- MAN < 20km
- WAN

## WPAN(Wireless Personal Area Network)

Bluetooth、Zigbee

### Bluetooth(蓝牙)

- 采用IEEE 802.15 标准
- 采用2.402~2.480GHz频段
- 采用GFSK调制
- 采用“跳频技术”来抗干扰, 79频点/Hz, 跳1600次/s
- 采用TDD
- 通信距离约10m
- 速率1Mbps
- 支持语音传输
- 最大输出功率为100mW

## WLAN(Wireless Local Area Network)

2.4GHz频道优先选择1,6,11, 互不干扰

SSID: Service Set Identifier

## Question and Answers

#### 蓝牙采用什么双工方式、调制方式、扩频方式？

- 双工方式: 全双工
- 调制方式: GFSK
- 扩频方式: 跳频

#### IEEE 802.11b/g的工作频段时怎样划分的，使用时应该怎样选择信道？

IEEE 802.11b/g在2.4G频段，频率范围为2.400—2.4835GHz，共83.5M带宽。划分为13个子信道，每个子信道带宽为22MHz

应避免邻道干扰, 采用: 1、6、11 或 2、7、12 或 3、8、13 或 4、9、14

# results matching ""

# No results matching ""