#### 数字基带系统有哪些常用码型？

- 单极性不归零码: 01 | 0 1

- 双极性不归零码: 01 | -1 1

- 单极性归零码: 01 | 0 10

- 双极性归零码: 01 | 01 10

- 差分码: 每遇到 1 就乘 -1

#### FDMA 与 TDMA 方式有何不同？各有哪些特点

FDMA

- 按频率的不同划分信道给不同的用户使用

TDMA

- 按(时间)时隙的不同划分信道给不同的用户使用

#### 什么是扩频技术？它有什么优点？

扩频: 在发射段进行调制，使信号所占的频带宽度远大于所传信息的带宽。

扩频的好处: 抗干扰、抗多徑效应、可实现多址技术、隐蔽性好(不易被截获)

#### 什么是跳频技术？它有什么优点？

跳频: Frequency-Hopping Spread Spectrum，也是一种扩频技术，跳频系统的载波频率在很宽范围内按预定的序列进行跳变。

优点: 隐蔽、防截获，抗干扰

#### 为什么要采用分集接收技术？如何对其进行分类？

因为信号传输时有衰落，尤其是多徑效应。

分类:

- 空间分集: 两个不同位置收同一信号
- 频率分集: 同一信号用两个频率来发送
- 极化分集: 相互正交的天线发射信号
- 角度分集: 不同角度的天线接收信号
- 时间分集: 同一信号在不同的时刻重复传送

#### Rake 接收的原理

用多个相关检测器接收多徑信号中的各路信号，并把它们合并在一起。

# results matching ""

# No results matching ""