# Base Knowledge

## 一、区段数字调度

### 数字会议原理\(多人会话\)

`PCM信号`变为`模拟信号`，相加后再变成`PCM信号`

### 回波消除

防止语音在`对端`的回音，循环而产生`风暴(鸣叫)`

### 数字锁相环

解决系统时钟同步问题

> 这个词`华而不实`，没人知道什么意思，至少你不能从字面上推断出其含义

### 数字交叉连接

两端直通、直连

## 二、数字调度系统

组成:

* **调度主机**\(相当于`交换机`\): 电源、控制、交换、资源、时钟、接口
* **操作台**\(相当于`显示器+键盘`\): 键盘、显示、接口、控制、通话回路、电源
* **集中维护系统**\(相当于`PC`\)

## 三、系统运用

* 单机
* 多机综合: 总-分形式

## 四、系统业务及功能

1. 区段调度\(连续的多个火车站\)
2. 专用\(列车、货调、电力、各个部门等
3. 站场\(一个车站内所有电话\)
4. 站间\(特指两个火车站之间\)
5. 区间电话\(铁路线、铁轨旁的电话线\)
6. DXC\(两端口连续几天、几月不断\)
7. PBX\(接小型交换机\)
8. 集中维护管理\(总终端\)

## 五、安全与保护措施

1. 组网要求
   1. 数字自愈环: 线路绕成一个圈，前面断了往后面走，相当于使用了备用线
   2. 断电保护: 使用发电机、UPS
   3. 数字、模拟线路并存: 模拟线作为备用
2. 硬件设计: 集成化，方便替换
3. 自动诊断、告警\(报警\)，集中维护 \(智能化检测、周期化维护\)

### 调度通信网总体上可分为

#### 一、干线调度网

1. 组成\(由`北京`向全国`辐射`开来\)
2. 网络编号: 意味着每个通信节点都有编号
3. 同步\(主-从模式，以铁道部的时间为主、为准\)

#### 二、区段调度网

特点:

* 共线
* 2M自愈环\(日常线 + 备用线\): 看起来像一个圆环

这里的有线传输的编码方式基本上就是`PCM30/32`，TS0同步，TS16标志信号，TS28~TS31为内部信令控制，1~15和17~31为话路信号

FAS系统里管的`调度`只有两类: 列车调度，牵引供电调度

