### 同步方式

- 伪同步: 各自用自己的精确时钟，用于`国际数字网`
- 主从同步: `中心时钟`给整个系统发送时间信号，用于`单个国家或地区的数字网`
- 准同步: 与`中心时钟`断开后，用自己的`不太精准的时钟`
- 异步: 不同步

### SDH 时钟等级 (精度由高到低)

- 全国基准主时钟(PRC) | G.811: primary reference clocks (PRC),
- 转接局从时钟(SSU-T) | G.812:
- 端局从时钟(SSU-L) | G.812:
- SDH网元时钟 | G.813: SDH equipment slave clocks (SEC),

### 时钟源类型

- (艳原子钟)cesium(-beam)atomic clock
- (铷原子钟)rubidium atomic clock
- 外基准注入，比如GPS
- Crystal oscillator (石英晶体振荡器)

### SDH网络时钟设计 原则

- 在一个时间点，只能使用一个时钟源 (不能两个一起用，不然就混乱了)

- 时钟不得有同样的优先级 (不然就混乱了) (启用 SSM 字节可避免这个问题)

- `主站`使用`外部时钟源`、`内部时钟`

- `从站`使用`距离主站最近的STM-N线路中`的`时钟信息`

# results matching ""

# No results matching ""