# Transmission and access network

## 主要设备

中兴设备: zx s385; s330

华为设备: OSN 2500； 3500； 7500

### 硬件框架

* 传输大机柜
* ODF\(Optical Distribution Frame\) - 光纤
* DDF\(Digital Distribution Frame\) - 2M线
* VDF - 网线

> 光纤主要用于构成环\(我指站与站之间的连接\)，而同轴线或者网线则用于连接具体的设备。

## OSN 2500

### 1

D75S: 2M线路

PQ1: 2M出线板

> 共同完成2M业务的处理。

### 2

EFSOA: 以太网

ETS8: 以太网出线板

> 共同完成以太网业务的接入与转发
>
> 向SDH做映射

### 3

光板

* STM-1, 155M
* STM-4, 622M: 用于高铁或基站
* STM-16, 2.5G: 用于车站
* STM-64, 10G: 用于大站或者传输室

### 4

CSA主控板

用于通信控制、业务调度，提供时钟、信号处理。

### 5

PIUB电源板

### 6

SAP辅助板

含COM调试口

含ETH网管口

## OSN 3500

[https://www.grsey.com/wp-content/uploads/2018/08/01-OSN3500-Technical-Manual-System-Description.pdf](https://www.grsey.com/wp-content/uploads/2018/08/01-OSN3500-Technical-Manual-System-Description.pdf)

### 光板上的指示灯

#### STAT

指示硬件状态

* 绿灯常亮: 正常
* 红灯闪烁: 单板与槽位不匹配
* 红灯常亮: 硬件故障

#### ACT

指示主备用状态

* 绿灯常亮: 主用
* 绿灯灭了: 备用

#### PROG

指示软件状态

* 绿灯常亮: 正常
* 绿灯闪朔: 初始化加载中
* 红灯常亮: 单板初始化失败

#### SRV

指示告警信息

* 亮红色: 严重
* 亮黄色: 一般
* 亮绿色: 正常

#### SYNC

指示同步时钟工作状态

* 绿灯常亮: 锁定
* 红灯常亮: 保持或者自己震荡

#### ALMC

2500特有，指示业务告警切除指示灯

## 中兴s385

> 这个设备有点老，没找到文档

### 主要的板子

#### 1

2M接口板: ESE1x63

支路板: EPE1x63

#### 2

以太网接口板: ESFEx8

处理板: SEE

#### 3

光板

* OL16 \(2.5G\)
* OL4x2 \(622M\)

#### 4

CSA交叉时钟板

#### 5

电源板 QxI

用于提供-48V电源

#### 6

ENCP板 \(主控板\)，E is enhenced.

有ETH网管接口、COM调试口

### 光板上的指示灯

#### NOM

* 绿灯闪烁: 正常

#### ALM1

是黄色的灯

* EPE1/SEE -&gt; 单板倒换
* ENOP/CSA -&gt; 一般告警
* OL16/OL4x2 -&gt; 初始化

#### ALM2

是红色的灯

* EPE1/SEE -&gt; 光板有告警
* ENCP/CSA -&gt; 严重告警

#### TX or RX

TX: 发

* 亮: 发送信息中
* 灭: 没有信息发送

RX: 收

* 亮: 接收信息中
* 灭: 没有接收信息
* 闪烁: 有误码

#### TCS

时分交叉模块在位状态

* 常亮: 在位
* 闪亮: 在位且工作正常

#### MS

指示主备用状态

#### CKS1， CKS2

时钟的工作状态指示灯

| CKS1 | CKS2 | Status |
| :--- | :--- | :--- |
| ON | ON | 锁定\(时钟处在track状态，正在接收其他设备给的时间\) |
| ON | OFF | 保持 |
| OFF | ON | 快速捕捉 |
| OFF | OFF | 自由震荡 |

## 光源、光功率计

### 检查光模块的方法

自发自收。\(线路中间要加衰减器\)

### ODF架的命名方式

每个框有ABCD四行光纤。

第一柜A12，指第一柜第一行第12根光纤。

## OTDR

### 波长

* 1310nm: 30KM以下
* 1550nm: &gt;=30KM

### 距离

比要测试的光纤的距离大1.5~2倍。

### 脉宽

距离\(量程\)的10倍。

### 时间

最小30秒

大于50KM，测1分钟

