# Concepts

## 移动通信的定义

移动通信（mobile communications） 沟通移动用户与固定点用户之间或移动用户之间的通信方式。

## 5W 指的什么？

whoever、wherever、whenever、whomever、what－ever，即任何人可在任何时候、任何地方与任何人进行任何形式的通信。

## 移动通信的分类

* 陆地、海上、空中
* 民用、军用
* FDMA\(Frequency-division multiple access\)、TDMA\(Time-division multiple access\)、CDMA\(Code-division multiple access\)
* FDD\(frequency division duplex\)、TDD\(time division duplex\)
* 宽域网、局域网
* 同频单工、异频单工、异频双工和半双工
* 模拟网、数字网

## 什么是集群通信

集群通信业务是指利用具有信道共用和动态分配等技术特点的集群通信系统组成的集群通信共网，为多个部门、单位等集团用户提供的专用指挥调度等通信业务。

## 什么是单双工通信、半双工通信和全双工通信

* 单工就是在同一时间只允许一方向另一方传送信息，而另一方不能向一方传送
* 全双工（Full Duplex）是指在发送数据的同时也能够接收数据，两者同步进行
* 半双工（Half Duplex），所谓半双工就是指一个时间段内只有一个动作发生，但可以互相传递信息

## 为什么要进行频率配置?

1. 频率资源是有限的
2. 规划后，各自使用、互不冲突

## GSM 900MHz 和 DCS 1800 MHz 频段的双工间隔、有效带宽和载频分别是？

GSM： Global System for Mobile communications

GSM 900MHz 的频段双工间隔为45MHz，有效带宽为25MHz，载频为124个。

~~DCS 1800MHz 频段双工间隔为95MHz，有效带宽为75MHz，载频为374个。~~ 手动划掉，根本不知道这是什么东西，记了也没用

## 移动通信的发展历程

> `G` means `Generation`

2G: GSM

2.5G：GSM with GPRS

3G: WCDMA（Wideband Code Division Multiple Access）、TD-SCDMA、CDMA2000

4G： LTE\(Long Term Evolution\)

