## GSM-R 关键技术

#### 一、调制

`调制`采用`GMSK技术`: Gaussian minimum-shift keying，高斯最小频移键控

#### 二、分集接收

##### 1. 分集原理

克服多徑衰落，改进无线通信的性能

##### 2. 类型

###### 宏分集: "多个基站"传输同一信号

###### 微分集:

1. 空间分集: 多副接收天线
2. 极化分集: 两副`互相垂直的天线`发射信号
3. 时间分集: 不同时间发送同一信号
4. 频率分集: 不同频率发送同一信号

#### 三、信道均衡

目的: 克服`码间干扰`。(`码间干扰`是`多徑效应`造成的。`多径效应`是`衰落`的具体表现。)

原理: `训练序列`已知。由接收到的`训练序列`，提取`畸变、衰减特征`。根据`某种算法`，再由`此特征`，`纠正、解码`其他未知的信息。

分类:

- 线性均衡器
- 非线性均衡器 (用于无线信道，如`判决反馈均衡器(DFE)`、`ML序列检测器`)

#### 四、话音的间断传输(话音激活技术)

DTX(Discontinuous transmission): 讲话时，话音编码； 不讲话，低速编码

目的:

1. 降低`空中干扰`，提高`系统效率`与`容量`
2. 减少`移动台`的耗电量

技术:

- 话音激活检测: 有一个`阈值`，用来区分`话音`与`噪声`。(安卓上使用aplitude来度量声音，苹果上使用dB)
- 舒适噪声: 在发信机关闭前，提取`发端`噪声的`特征参数`，在`发端`不说话时，发给对方

#### 五、话音编码

`模拟的话音信号`转化为`数字信号`

- 波形编码
- 参量、声源编码
- 混合编码 (被`无线通信`使用)

GSM-R 采用`规则脉冲激励长期预测编码(RPE-LTP)`，速率为

> PCM编码，速率为

## Question and Answer

#### 简述 信道均衡的作用、原理

作用: 克服`码间干扰`。(`码间干扰`是`多徑效应`造成的。`多径效应`是`衰落`的具体表现。)

原理: `训练序列`已知。由接收到的`训练序列`，提取`畸变、衰减特征`。根据`某种算法`，再由`此特征`，`纠正、解码`其他未知的信息。

# results matching ""

# No results matching ""