# Flip-flop (触发器)

触发器（英语：Flip-flop, FF），中国大陆译作“触发器”、台湾及香港译作“正反器”，是一种有两种稳态的用于储存组件，可记录二进位制数字信号“1”和“0”。

触发器可以分成几种常见的类型： SR(设置－重置，"set-reset"), D(数据或延迟，"data" or "delay"), T(反转，"toggle")，和 JK。

#### RS触发器

基本RS触发器又称SR锁存器，是触发器中最简单的一种。

> Anyway, if you use computer, these things doesn't matter.

# Rules

R: reset

S: set

正常情况，
：

非正常情况，
：

CP(clock pulse)：

当其为高电平时才检测 RS、D or JK 的电平值

J = set

K = reset

T = 1 ，反相

T = 0 ，保持

D = 0 ， 0

D = 1 ， 1

# results matching ""

# No results matching ""