# 三角形联结

把三相电源的正、负极依次联结，然后从三个联结点引出导线来，这种联结方式叫做三角形联结。

![](../../../.gitbook/assets/SanXiangDianSanJiaoXingLianJie.png)

很明显，此时 $$\dot U_{AB} = \dot U_{A}$$，$$\dot U_{BC} = \dot U_{B}$$，$$\dot U_{CA} = \dot U_{C}$$，$$线电压 = 相电压$$， 同时也继承了相电压的特性: 三个线电压合为零

