# Wireless Channels for GSM-R

信道组合: 所谓组合，是将不同`逻辑信道`装在一个`物理信道`上传输。\(说白了就是一根网线上我想传什么就传什么，音乐、视频、文本\)

> 对于 GSM-R，一个频点上的一帧就是一个物理信道

## 无线信道类型

### 物理信道\(Physical Channels\)

### 逻辑信道\(Logical Channels\)

#### 1. 业务信道\(TCH, Traffic Channels\)

传语音

#### 2. 控制信道\(CCH, Control Channels\)

**广播信道\(BCH, Broadcast Channels\): 都是下行信道**

* 频率校正信道\(FCCH, frequency correction channel\)
* 同步信道\(SCH, synchronization channel\)
* 广播控制信道\(BCCH, Broadcast control channel\): 提供位置区标识。手机开机后会持续监听。

**公共控制信道\(CCCH, Common Control Channels\)**

* 寻呼信道\(PCH, paging channel\): downlink only.
* 随机接入信道\(RACH, random access channel\): uplink only. 手机要求接入网络与对方通话
* 接入许可信道\(AGCH, access grant channel\): downlink only.
* 通知信道\(NCH, notification channel\): downlink only. 语音组呼通知。

#### 3. 专用控制\(DCCH, Dedicated Control Channels\): 用于`通话时`传输`控制信令`

* 独立专用控制信道\(SDCCH, stand-alone dedicated control channel\): 上下行信道，呼叫建立前告诉你用哪个TCH信道
* 慢速随路控制信道\(SACCH, slow associated control channel\): 通话时，慢速控制`发射功率`、`发射时间提前量`等
* 快速随路控制信道\(FACCH, fast associated control channel\): 通话时的`紧急控制`

Reference:

[https://simcom07.blogspot.com/2011/08/gsm-logical-channels.html](https://simcom07.blogspot.com/2011/08/gsm-logical-channels.html)

信道组合: 将逻辑信道装在物理信道上。

> GSM-R 系统上下行帧在时间上不同步\(时差很小\)，但在程序处理时，编号是同步的。这样做可以避免`移动台`在同一时隙进行收发，便于`帧调整`以及`收发机的调谐转换(收、发 状态切换)`

## 帧结构

![](../.gitbook/assets/GSM-R系统各种帧及时隙的格式.jpg)

8时隙 = 一个 TDMA 帧 = 4.615 ms = 156.25 bit

业务复帧 = 26帧

控制复帧 = 51帧

超帧 = 51 x 26 x 4

超高帧 = 2048 个超帧

> 说实话，我不知道记这些玩意儿有什么用

### 业务信道

![](../.gitbook/assets/业务信道的组合方式.jpg)

T: TCH

A: SACCH

### 控制信道

#### 方式一: `BCH和CCCH在TS0上组合` + `SDCCH和SACCH在TS1上复用` = 下行 +　上行

![](../.gitbook/assets/RACH在TS0上的组合.jpg)

F: FCCH

S: SCH

B: BCCH

C: CCCH

I: 占位的，没有实际的意义

> F、S分散排列，利于手机快速入网
>
> B、C连续
>
> 占满51

![](../.gitbook/assets/SDCCH和SACCH在TS1上的组合.jpg)

D: SDCCH

A: SACCH

> A、D 4帧连排

#### 方式二: `广播、公用、专用控制信道`一起，在TS0传

![](../.gitbook/assets/所有控制信道均在TS0上的组合.jpg)

