单台机器大约占地19英寸: 60x60 cm

然后有很多板子:

- NCP(网元控制板)。网元=网络单元，属于网络中的一个个体，你把它理解为一台计算机(Server)也没有问题。
- Qx Interface。可接电源。
- CS板(时钟交换板): clock and swicth
- OW: 公务板

配ip: 192.168.1.18。第三个才是`主机标识`，与正常ip网不一样。

### SDH光接口代码

`应用类型-STM等级.尾标数`，如`V-16.2`

1. 类型
   - I: 局内通信，< 2km
   - S: 短距离局间，2-40km
   - L: 长距离局间，40-80km
   - V: 超长距离局间，80-120km
   - U: 甚长距离局间，120-160km
2. STM等级
   - 1: STM-1, 155Mbit/s
   - 4: STM-4, 622Mbit/s
   - 16: STM-16, 2488Mbit/s or 2.5Gbit/s
   - 64: STM-64, 9953Mbit/s
3. 尾标
   - 1: 1310nm，G652
   - 2: 1550nm，G652或G654
   - 3: 1550nm, G653
   - 5: 1550nm, G655

### SDH网管

#### 网管接口

- F
- X
- Q: 其中`Qx`只包含OSI的`下三层功能`

#### 网络管理层(从下至上)

网元层、网元管理层、网络管理层、业务管理层、商务管理层

### SDH elements(node)(网元)

#### 1. 终端复用器

> 复用器 = Multiplexer

它的作用是将`支路端口的低速信号`复用到`线路端口的高速信号STM-N中`，或从`STM-N的信号中`分出`低速的支路信号`。

值得注意的是，它的`线路端口`只`输入/输出一路STM-N信号`，而`支路端口`却可以`输出/输入多路低速支路信号`。

#### 2. 分插复用器(ADM, Add-drop multiplexer)

它用于`SDH传输网络的转接站点`，例如链路的`中间结点`。它是一个三端口的器件。

两侧是`高速信号`，下面是`低速信号`。

#### 3. 数字交叉连接器(DXC, Digital cross connect system)

它完成的主要是`STM-N信号的交叉连接功能`，是一个多端口器件。

它实际上相当于一个交叉矩阵，完成各个信号间的交叉连接

DXC的配置类型通常采用`DXC m/n`，其中`m`表示`光纤 接入端口的最高速率等级`，`n`表示`同轴电线 交叉连接中的最低速率等级`

具体的速率需要查表:

#### 4. 再生中继器(GEG, Regenerator)

如果`上一层光纤线路传输的距离`比较长，这时候就需要一个`再生中继器`对光信号进行放大，然后再送到`下一段光纤`。

功能：放大、整形、定时提取。

### SDH 设备的线路板

#### 1. 光线路传输板

- `OL64板`有`1 个 STM-64 光接口`
- `OL16板`有`1 个 STM-16 光接口`
- `OL4板`有`4 个 STM-4 光接口`
- `OL1板`有`8 个 STM-1 光接口`

#### 2. 电业务支路板

- `EPE1板`有`63 个 2M 电接口`。

  > E1: 2M bit/s

- `EPE3板`有`6 个 34M 电接口`。

  > E3: 34M bit/s

- `SEC板`有`8 个 10M or 100M 电接口`，`1 个 1000M 电接口`。

  > ETH: 10M bit/s。FE: 100M bit/s。 GE: 1000M bit/s

这些`电接口`连接的是`同轴线`。注意，这里的`E1、E3、ETH`都不是指`以太网`，只是套用了`以太网的速率标准`。

References:

https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_optical_networking

https://zhuanlan.zhihu.com/p/31930140

# results matching ""

# No results matching ""