> ODF = Optical Distribution Frame = 光纤配线架

### What?

`1+1`保护方式原理为：正常情况下，工作路由和保护路由同时传送业务信号，但接收端仅从工作路由选收业务信号；工作路由故障时，接收端倒换到保护路由选收业务信号。

`1:1`保护方式原理为：正常情况下，工作路由传送主业务信号，保护路由传送优先级低的额外业务。工作路由故障时，保护路由传送主业务信号。

### 保护

#### 二纤双向复用段保护倒换

#### 二纤单向复用段保护倒换

#### 二纤双向通道保护倒换

#### 二纤单向通道保护倒换

### 维护

#### 分类

- 突发性维护
- 日常例行维护
- 周期性维护： 比如每月至少清扫风扇2次

#### 误码率

误码秒比(BBER, Background Block Error Ratio): 误码率 >

严重误码秒比(SESR, severely errored second ratio): 误码率 >

> SESR最严格，BBER最松

# results matching ""

# No results matching ""