# 一些讨厌又不能不知道的信息


## Pyboard 1.1
![pyboard1.1](pyboard1.1.jpg)

https://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/quickref.html

> the pyboard1.1 only got 48kb of storage, which is not enough for daily usage

### Reset to factory mode
1. 按住USR按键.
2. 插入USB,上电启动.
4. LED会出现绿灯亮 黄灯亮 绿灯+黄灯亮，来回流水点亮.
5. 选择绿灯和黄灯都亮的情况下 release USR按键.

## How to config the radio chip
![txrx_radio_chip_config](txrx_radio_chip_config.jpg)

## The fucking chinese tutorial
http://vcc-gnd.com/rtd/html/pyboard/quickref.html

毫无美感可言的文件直接替换...: http://vcc-gnd.com/rtd/html/pyboard/tutorial/index.html

![pin_map_of_pyboard](PinMap_of_PyBoard1.1Plus.jpg)

## reset the board
### 安全模式
要进入安全模式，请执行以下步骤:

1. 按住USR按键.
2. 插入USB,上电启动.
3. 按一下RST复位按键.
4. LED会出现绿灯亮 黄灯亮 绿灯+黄灯亮，来回流水点亮.
5. 选择只有黄灯亮的情况下按下USR按键.
6. 黄灯快速4下, 然后熄灭.
7. 进入安全模式.
8. 在安全模式下, boot.py 和 main.py 文件将不会执行, 因此pyboard使用默认设置启动. 这意味着您现在可以访问文件系统(USB驱动器应该会出现), 你可以编辑``boot.py`` 货 main.py 修复问题.
9. 进入安全模式是临时措施，不会对pyboard上的文件做任何更改

### 恢复出厂
如果pyboard的文件系统损坏(例如不注意的插拔)，或者在 boot.py 或 main.py 中误输入一些字符,以至你很抓狂,你可以恢复出厂设置来解决.

恢复出厂设置将删除pyboard存储中的所有文件 (不含SD卡)，并恢复文件 boot.py , main.py, README.txt 和 pybcdc.inf 恢复初始状态。

这和进入安全模式操作步骤一样只是选择了绿灯和黄灯一起亮时按着USR健:

1. 按住USR按键.
2. 插入USB,上电启动.
3. 按一下RST复位按键.
4. LED会出现绿灯亮 黄灯亮 绿灯+黄灯亮，来回流水点亮.
5. 选择绿灯和黄灯都亮的情况下按下USR按键.
6. 俩灯快速4下, 然后熄灭.
7. 恢复出厂设置,可能需要一会时间
8. 所有的灯都熄灭了后进入安全模式
9. 按复位即可.