## 电源监控系统 or 动力与环境监控系统 or Power supply monitoring system

### 基本结构: 逐级汇接

SC: 监控中心; 市(地、州)级; D接口相互连接(传输`告警协议`)

SS: 区域监控中心(监控站); 县、区级

SU: 监控单元

SM: 监控模块: 数据采集; 分为智能监控模块、附加监控模块

> 非智能设备，需要配合`变送器(数据变换+传送器)`实现其功能

- IP组网。要考虑`广播风暴、资源冲突`
- 2M线路组网
- 环形、链路组网
- 无线组网

### 传输方式

- 串行: Serial
- 并行: Parallel
- 同步: Synchronous
- 异步: Asynchronous

#### RS-232

> 串行异步

- speed <= 20 Kbit/s
- 距离 <= 15m
- 全双工

#### RS-422

- Tx+、Tx-和Rx+、Rx-，两发两收，传差分信号，抗噪声能力强
- 传输距离比`RS-232`长
- 全双工
- 点到多点

#### RS-485

- RS-422的衍生
- 只需两根线，就可传输差分信号，抗噪生能力强
- 点到多点，多点到多点

### 监控对象

- 遥信: 对离散信号进行监控(如开关信号)
- 遥测: 对`连续变化的模拟信号`进行监测
- 遥控: 远程发出`离散的控制信号`

> 非智能设备市一般的传感器，可测`温度、湿度、液位、烟雾`等

# results matching ""

# No results matching ""