# GSM-R Numbering Plan

## 专用码

GSM网络编号的结构: CT + UN

* **CT**\(calling type\): 呼叫类型
* **UN**\(user number\): UIN + FC
* **UIN**\(user indentificate number\): 用户标识号码
* **FC**\(function code\): 功能码

![](../.gitbook/assets/呼叫类型.jpg)

![](../.gitbook/assets/功能码.jpg)

## 短号码

* 1200: 连接最适合的`列车调度员` \(一般指当前位置对应的`列车调度员`\)
* 1300: 连接最适合的`车站值班员` \(一般指当前位置对应的`车站值班员`\)
* 1600: 连接最适合的`电力调度员` \(一般指当前位置对应的`电力调度员`）

## 一般号码

### MSISDN \(Mobile Station International Subscriber Directory Number\)

CC + NDC + SN

* **CC**\(country code\): 中国是 86
* **NDC**\(national destination code\): 中国是 149
* **SN**\(subscriber number\): $$H_0 H_1 H_2 + XXXXX$$

$$H_0 = 8$$

$$H_1 H_2$$为铁路调度通信网络`长途区号`

### IMSI \(International mobile subscriber identity\)

> 共15位

MCC + MNC + MSIN

* **MCC**\(mobile country code\): 中国是 460
* **MNC**\(mobile network code\): 暂定为 20
* **MSIN**\(mobile subscription identification number\): $$H_0 H_1 H_2 + S + XXXXXX$$

$$H_0 = 8$$

$$H_1 H_2$$为铁路调度通信网络`长途区号`

### 固定电话 \(经过 FAS 中转的电话\)

CC + NDC + SN

* **CC**\(country code\): 中国是 86
* **NDC**\(national destination code\): 中国是 149
* **SN**\(subscriber number\): $$C_1 C_2 H_1 H_2 + XXXXX$$

$$C_1 C_2 = FAS的识别码 = 91$$

$$H_1 H_2$$为铁路调度通信网络`长途区号`

### 特别服务号码

* 112: 故障报告
* 114: 查号码
* 117: 事故后，请求救援

