# WDM \(Wavelength-Division Multiplexing\)

## History

PDH -&gt; SDH -&gt; DWDM -&gt; OTN\(optical trissmission network\) -&gt; ASON

地铁: 早期PDH，后期SDH、OTN\(open transmit network\)

resource:`《光传送网技术的原理和测试》`and `http://www.txrjy.com`

PDH、SDH： 时分复用 DWDM：波分复用 OTN：两者皆有

> ~~速率不同可以配置同一波长~~

## WDM 的业务

* STM-N \(N=16、64\); STM-16=2488Mb/s; STM-64=9953Mb/s
* GE、XGE

> SDH的业务: E1, E3, E4, FE, GE

## WDM特点

1. 超大容量传输
2. 节省光纤资源
3. 透明传输\(不修改原数据\)
4. 用EDFA实现**超长距离传输**\(1530-1570nm\)
5. 高可靠
6. 可组成`全光网络`
7. 没有复用段保护

## 传输方式

* 双纤单向 \(常见\)
* 单纤双向 \(比如PON\(passive optical network\)\(比如`光猫`的一根光纤\)\)

## 应用模式

* 集成式 \(输入波长需不同\)
* 开放式 \(输入波长可相同，后部设备\(OTU, Optical Transform Unit\)自动改变波长\) \(常用\)

## 分类

* CWDM\(Coarse Wavelength-division multiplexing\): 粗波分复用，信道间隔20nm
* DWDM\(Dense Wavelength-division multiplexing\): 密集波分复用,信道间隔1.6nm，0.8nm，0.4 nm 

## DWDM 组成

光放大器、光中继放大、 光接受机、 光监控信道 和 网络管理系统

![](../.gitbook/assets/DWDM%20System.png)

* OTU: Optical Transform Unit, 光转发器/接收器
* OMU: Optical Multiplexer Unit
* OSC: Optical Supervisory Channel, 光监控信道\(1510nm\); 这个波不会经过放大器
* ODU: Optical Demultiplexer Unit, 光分波器
* OBA: Optical Booster amplifier; 光放大器 在 发送端
* OLA: Optical in Line Amplifier; 光放大器 在 线路上
* OPA: Optical Pre Amplifier; 光放大器 在 接收端

光发送机: OTU, OMU, OBA

光接收机: OPA, ODU, OTU, 色散补偿模块\(DCM, dispersion compensation module, 一般加在OPA上\)

1. `信道1~n 进光` 为1310nm，经过OTU转化为不同波长, 然后40个波长被OMU合成一个信号，送到单根光纤。
2. 经过OSC后加上一波变为41波

> 如果用了OBA/OPA，`线路须中继距离`从60公里变为100公里。\(公里=km\) OLA可以换OBA，因为LA的增益是可调的 OPA &gt; OLA &gt;= OBA, OPA可以换OLA、OBA OSC速率2Mbit/s

## DWDM 的波长

![](../.gitbook/assets/G692%20wavelength%20and%20frequency%20table.png)

> 4个STM-4 或 STM-16 在WDM系统都一样，需要4个不同的波长 双向线，来回最好用同样的波长, 方便 合波后再作通道保护\(双路径\)

### 40波\(40 channels\)

频率间隔0.1 THz, 波长间隔约等于0.8

40波制下第25波频率 = 192+0.1\*25

### 80波\(80 channels\)

频率间隔0.05 THz

80波制下第25波频率 = 192+0.05\*25

### ~~160波\(160 channels\)~~

~~频率间隔0.05~~

~~160波制下第25波频率 = 192+0.05\*25~~

## An important question

![](../.gitbook/assets/WDM%20Frequency%20table%20design.png)

* `站M1`与`站M2`之间有`4个STM-64业务`，双路径
* `站M1`与`站M3`之间有`4个STM-64业务`，双路径
* `站M1`与`站M4`之间有`4个STM-64业务`，双路径
* `站M2`与`站M4`之间有`4个STM-64业务`，双路径
* `站M3`与`站M4`之间有`4个STM-64业务`，双路径
* `站M3`与`站M6`之间有`4个STM-16业务`

We ask you to design a frequency table for DWM system.

|  | 站M1 | 站M2 | 站M3 | 站M4 | 站M5 | 站M6 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 站M1 |  | 192.10~192.40 THz | 192.50~192.80 THz | 192.90~193.20 THz |  |  |
| 站M2 | 192.10~192.40 THz |  |  | 193.30~193.60 THz |  |  |
| 站M3 | 192.50~192.80 THz |  |  | 193.70~194.00 THz |  | 194.10~194.40 THz |
| 站M4 | 192.90~193.20 THz | 193.30~193.60 THz | 193.70~194.00 THz |  |  |  |
| 站M5 |  |  |  |  |  |  |
| 站M6 |  |  | 194.10~194.40 THz |  |  |  |

