#### 无线电波的波段是如何划分的？ 简要说明各波段的作用。

1. ELF极低频 3~30Hz
2. SLF超低频 30~300Hz
3. ULF特低频 300~3000Hz
4. VLF甚低频 3~30kHz
5. LF低频 30~300kHz
6. MF中频 300~3000kHz
7. HF高频 3~30MHz
8. VHF甚高频 30~300MHz
9. UHF特高频 300~3000MHz | 短距离通信、移动通信、电视通信
10. SHF超高频 3~30GHz
11. EHF极高频 30~300GHz

#### 什么是反射波、绕射波和散射波？

反射波: 当电磁波传播中遇到两种不同介质的光滑界面时，如果界面尺寸比电磁波波长大得多，就会产生镜面反射。反射发生于地球表面、建筑物和墙壁表面等。

绕射波: 当接收机与发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时发生绕射。绕射使得无线电信号绕地球曲线表面传播，使其能传播到阻挡物后面。

散射波: 当电波穿行的介质中存在小于波长的物体，并且单位体积内阻挡体个数非常多时，产生散射波。散射波产生于粗糙表面、小物体和其他不规则物体。

#### 电波传播时会产生哪些效应？

- 阴影效应: 由地形结构引起的传播损耗，属于慢衰落
- 多徑效应: 由于散射引起同一信号沿多条路径传播，使得接收到的信号相互叠加、起伏变化大，属于快衰落
- 多普勒效应: 由于物体高速移动，使得信号频率产生偏移，属于快衰落

#### 信号的衰落是怎样产生的？ 快衰落与慢衰落有何不同？

产生: 移动通信中，由于散射次数很多，接收点所收到的`信号的强度(电平值)`随机起伏

快衰落: 信号`瞬时`起伏变化

慢衰落: 信号`慢速`起伏变化

#### 信道有哪些类型？ 各有什么特点？

##### 狭义上

1. 有线信道: 电缆、光缆 ； 稳定、可靠

2. 无线信道: 空气 ； 方便、灵活

##### 广义上

1. 调制信道

2. 编码信道

#### 移动通信的噪声有哪些？

- 无线电噪声: 其他无线电
- 工业噪声: 其他电气设备
- 天电噪声: 来自大自然、宇宙
- 内部噪声: 来自设备本身的电气元件

#### 移动通信中的干扰有哪些？

- 同信道(同频)干扰: 一山不容二虎，同一频率在同一区域会互相干扰
- 相邻信道干扰: 由于频率切分不完全，所以多出来的一部分(偏移频率信号)会互相干扰
- 互调干扰: 由传输系统中的非线性电路引起，内部元器件会互相干扰

#### 如何减小或避免邻道干扰？

- 信道间留一定的`间隔`
- 提高接收机的频率`稳定度`和`准确度`

#### 如何减小互调干扰？

- 加大`发射机`与`天线`的`距离`
- 采用`单向隔离器件`
- 选用`高级器件`
- 采用`自动功率控制系统`
- 选用`无三阶互调信道组`

# results matching ""

# No results matching ""