零输入响应： 把输入的电压或电流降为零，看电路中的元件有什么反应（主要看电感和电容）。

本质上就是电路从有电到没电后的一段时间发生了什么，这时我们求出的东西不是一个具体的值，而是一个关于时间t的函数。这个函数反映了`电感或电容`的`电压值或电流值`在断电后随时间的变化情况。

1. 首先我们应该明确的一点是：`电感的电流`或`电容的电压`在电路发生改变前和电路发生改变后都不会改变。

2. 电感和电容都是储能元件，它们都会在断电之后起一个临时电源的作用。

3. 他们存储的电会随时间而流逝，我们可以通过数学式把这个过程精确地表示出来。

注意!

这里的
是指：相对于储电的`Capacitor`或`Inductor`而言，以`Capacitor`或`Inductor`为电流出发点，流过的电阻总值

这里的
和
是分别指的是`Capacitance value`和 `Inductance value`

图示电路原已达到稳态，在
时开关
合上。试求
时 的电容电压
及电流

        \draw (0, 0) to [I=$10mA$](0, 4)
        to (1, 4)
        (1, 4) to [closing switch, l=$S$](1, 0) to (0, 0)
        (1, 4) to [R=$6k\Omega$](3, 4)

        (3, 4) to [R=$3k\Omega$](3, 0) to (1, 0)
        (3, 4) to [short, i=$i_C$](5, 4)
        to [C, l_=$5\mu F$, v^=$u_C$](5, 2)
        to [R=$2k\Omega$](5, 0)
        to (3, 0);

# results matching ""

# No results matching ""