# Overview

### All in a picture

![](../.gitbook/assets/communication_power_system%20%281%29.jpg)

### 电源分类

基础电源\(一次电源\): 220/380V，-48V \| 追求稳定 \| 正级接地得到-48V

机箱电源\(二次电源\): 由上面的电源转化而来的电源

### 供电方式

* `集中供电`电源系统: 配置公用电源

  > 优点: 设备集中、维护方便。 缺点: 故障发生后影响大

* `分散供电`电源系统: 将直流供电系统分散

  > 优点: 设备距离近、配置损耗小；故障造成的影响小。 缺点: 设备分散，不便维护

* `混合供电`电源系统: 各种能源整合

### 一般通信电源系统的组成

1. 交流供电系统
2. 直流供电系统
3. 接地和防雷系统
4. 动力及环境集中监控系统

### 要求

1. 一般： 可靠、稳定、高效、小型化
2. 新要求: 低压大电流，模块化，智能化
3. 电磁兼容\(不同器件间不要产生干扰\)
4. `MTBF(Mean Time Between Failure)平均故障时间间隔`要长

## Questions

简述通信电源系统的组成。

1. 交流供电系统
2. 直流供电系统
3. 接地和防雷系统
4. 动力及环境集中监控系统

简述集中供电与分散供电各有什么优缺点。

* `集中供电`电源系统: 配置公用电源

  > 优点: 设备集中、维护方便。 缺点: 故障发生后影响大

* `分散供电`电源系统: 将直流供电系统分散

  > 优点: 设备距离近、配置损耗小；故障造成的影响小。 缺点: 设备分散，不便维护

## Tips

$$频率 \times n = n 次谐波的频率$$

市电频率 = 50Hz

变压器`初级线圈`和`次级线圈`的`匝数比`为50:1，当`次级线圈`中`流过电流`为`5A`时，初级线圈中渡过的电流为 **0.1A**

匝数比 = 50:1

次级流过电流 为 5A

初级电流 = $$原电流 \over 50$$ = $$\frac{5}{50} = 0.1$$

**`电流`与`匝数`成`反比`**

$$P = I^2 \cdot R = U \cdot I$$

