# 交流配电屏

### 作用

对`市电`进行`通断`、`切换控制`、`监测`

### 性能

1. 输入电源转换: 要求`输入两路交流电源`
2. `遥信`(远程发送信号); `遥测`(远程测量)
3. 提供各种容量的负载输出分路

### `交、直流母线`颜色

交流三相:

- A相: `黄`色
- B相: `绿`色
- C相: `红`色
- 零线或中性线: `淡蓝`色
- 接地线: `黄和绿`双色

直流:

- 正级: 棕(红)
- 负极: 蓝
- 接地: 淡蓝色

### 主要`电器`及`电气符号`

#### 1. 刀开关(Q 或 QS)

作用: `隔离`电源，不频繁`通断`

#### 2. 按钮(SB)

作用: `接通`或`断开`电路

停止: 红色

起动: 绿色

点动: 黑色

#### 3. 熔断器(保险丝)(F 或 FU)

作用: 防`短路`或`严重过载`

#### 4. 低压断路器(自动空气开关)(QF)

作用: 自动进行`失压`、`欠压`、`过载`、和`短路保护`

#### 5. 交流接触器(KM)

作用: 用于频繁`接通`和`断开`大电流电路； 具有欠压、失压保护； 可遥控

#### 6. 继电器(K)

作用: 类似`交流接触器`，但只用于小电流

#### 7. 电流互感器

作用: 将`大电流`变成`小电流`

不允许开路

#### 8. 电压互感器

作用: 将`大电压`变成`小电压`

不允许短路

#### 9. 避雷器(电压限制器)(S)

- 并联于电路 (在并联电路，分支电压相同，避雷器被雷击电压迅速减小)

### 实际电路工作原理

左上角: `监控`两个市电，哪个更稳定就切换到哪一个

左下角: 具体的`切换`电路

右边: 负载(各种用电设备)

下边: 防雷器

# results matching ""

# No results matching ""