# Clock System

## 同步方式

* 伪同步: 各自用自己的精确时钟，用于`国际数字网`
* 主从同步: `中心时钟`给整个系统发送时间信号，用于`单个国家或地区的数字网`
* 准同步: 与`中心时钟`断开后，用自己的`不太精准的时钟`
* 异步: 不同步

## SDH 时钟等级 \(精度由高到低\)

* 全国基准主时钟\(PRC\) \| **G.811**: primary reference clocks \(PRC\), $$1 \times 10^{-11}$$
* 转接局从时钟\(SSU-T\) \| **G.812**: $$5 \times 10^{-9}$$
* 端局从时钟\(SSU-L\) \| **G.812**: $$1 \times 10^{-7}$$
* SDH网元时钟 \| **G.813**: SDH equipment slave clocks \(SEC\), $$4.6 \times 10^{-6}$$

## 时钟源类型

* \(艳原子钟\)cesium\(-beam\)atomic clock
* \(铷原子钟\)rubidium atomic clock 
* 外基准注入，比如GPS
* Crystal oscillator \(石英晶体振荡器\)

## SDH网络时钟设计 原则

* 在一个时间点，只能使用一个时钟源 \(不能两个一起用，不然就混乱了\)
* 时钟不得有同样的优先级 \(不然就混乱了\) \(启用 SSM 字节可避免这个问题\)
* `主站`使用`外部时钟源`、`内部时钟`
* `从站`使用`距离主站最近的STM-N线路中`的`时钟信息`

