# Using Optical Fiber

## 基本概念

OAN: Optical Access Network, 光纤接入网

### 功能模块

#### OLT \(Optical Line Terminal\)

光线路终端: 真实网络 与 用户配线网络 之间 的设备; OLT 下面可以接多个 ODN 61, 图303

#### ODN \(Optical Distribution Network\)

光配线网络: 在OLT与ONU中间提供光传输，完成光信号的功率分配

包括 光纤、光衰减器、光连接器、光分路器\(OBD, Optical Branching Device\)

属于无源器件\(不需要电\)

#### ONU \(Optical Network Unit\)

光网络单元: 用户配线网络 与 用户 之间 的设备; OLT 下面可以接多个 ONU

### 光纤接入网分类

#### 有源 \(Active Optical Network, AON\)

#### 无源 \(Passive Optical Network, PON\)

PON用WDM技术，实现单纤双向传输。下行用`广播技术`\(使用`LLID`区分下行用户\)，上行用`TDMA`\(测距，`延时`速率高、距离近的用户，`不延时`速率低、距离远的用户\)。

> 上行: 1310nm

## 以太网无源光网络\(EPON\)

EPON: Ethernet Passive Optical Network

核心技术: MPCP \(多点控制协议\)

## 吉比特无源光网络\(GPON\)

GPON: Gigabit-Capable PON

特点: 高带宽、高效率、大覆盖范围

### T-Cont \(Transmission Container\)

带宽分配的最小单位

### GEM \(GPON Encapsulation Method\)

数据流的最小单位

## EPON 与 GPON 的区别

![](../.gitbook/assets/The%20difference%20between%20EPON%20and%20GPON.jpg)

![](../.gitbook/assets/The%20difference%20between%20EPON%20and%20GPON.png)

## 接入网网管综述

...

