# AC power Distribution Panel

## 作用

对`市电`进行`通断`、`切换控制`、`监测`

## 性能

1. 输入电源转换: 要求`输入两路交流电源`
2. `遥信`\(远程发送信号\); `遥测`\(远程测量\)
3. 提供各种容量的负载输出分路
4. $$接地壳电阻 <= 0.1 \Omega$$

## `交、直流母线`颜色

**交流三相:**

* A相: `黄`色
* B相: `绿`色
* C相: `红`色 
* 零线或中性线: `淡蓝`色
* 接地线: `黄和绿`双色

**直流:**

* 正级: 棕\(红\)
* 负极: 蓝
* 接地: 淡蓝色

## 主要`电器`及`电气符号`

### 1. 刀开关\(Q 或 QS\)

作用: `隔离`电源，不频繁`通断`

![](../.gitbook/assets/daokaiguan%20%281%29.jpg)

### 2. 按钮\(SB\)

作用: `接通`或`断开`电路

停止: 红色

起动: 绿色

点动: 黑色

![](../.gitbook/assets/anniu%20%281%29.jpg)

### 3. 熔断器\(保险丝\)\(F 或 FU\)

作用: 防`短路`或`严重过载`

![](../.gitbook/assets/rongduanqi%20%281%29.jpg)

### 4. 低压断路器\(自动空气开关\)\(QF\)

作用: 自动进行`失压`、`欠压`、`过载`、和`短路保护`

![](../.gitbook/assets/diyaduanluqi%20%281%29.jpg)

### 5. 交流接触器\(KM\)

作用: 用于频繁`接通`和`断开`大电流电路； 具有欠压、失压保护； 可遥控

![](../.gitbook/assets/jiaoliujiechuqi%20%281%29.jpg)

### 6. 继电器\(K\)

作用: 类似`交流接触器`，但只用于小电流

### 7. 电流互感器

作用: 将`大电流`变成`小电流`

**不允许开路**

![](../.gitbook/assets/dianliuhuganqi%20%281%29.jpg)

### 8. 电压互感器

作用: 将`大电压`变成`小电压`

**不允许短路**

### 9. 避雷器\(电压限制器\)\(S\)

* 并联于电路 \(在并联电路，分支电压相同，避雷器被雷击电压迅速减小\)

![](../.gitbook/assets/bileiqi%20%281%29.jpg)

## 实际电路工作原理

![](../.gitbook/assets/jiaoliupeidianpinyuanli%20%281%29.jpg)

左上角: `监控`两个市电，哪个更稳定就切换到哪一个

左下角: 具体的`切换`电路

右边: 负载\(各种用电设备\)

下边: 防雷器

