GSM-R 中包含有线通信: `FAS(Fixed Access Switcher)`设备

### 话音编码

本质: 声波 -> 电波

过程: 抽样、量化、编码

#### 抽样

原则(Nyquist–Shannon sampling theorem):
。为了有效表示原信号，`采样频率`应大于`原信号频率`的两倍

人类话音频率为`0.3~3.4kHz`，所以

目前PCM(Pulse Code Modulation)实际采样频率为`8000Hz`，即每秒采样8000次

所以

#### 量化

本质: `无限细分值`变为`有限值`

目前采用`非均匀量化(A律13折线法)`，因为`均匀量化`后小信号的误差大

#### 编码

非均匀量化 -> 非线性编码

均匀量化 -> 线性编码

> 线性: 一个`一元一次方程`可表示的方程

> 非线性: 你不能用一个`一元一次方程`表示的关系，比如一串`复杂的代码`

### 时分复用

本质: 在一个`传输通道`上传输多个`话路信息`

`时隙的概念`类似于`轮流使用一条线路`，由`时间的先后`来区分出`不同`

`PCM30/32`将一帧
分为了32个时隙

> 帧 = frame = 某种传输单元，事物的最小单位

一个时隙 = 8 bit

每一路(用户)的传送码率:
，共30个用户，另外两个是`信令`

### 交换

程控交换: `S接线器` or `T接线器` or `TST接线器`

T接线器: 同一线路，不同时隙 | 本质为存储器，截留、存储、再发送

S接线器: 不同线路，同一时隙 | 阵列开关

TST： T 与 S 接线器混用，用于不同线，不同时隙

交换机的构成:

- 交换网络(T、S、TST)
- 接口: 用户接口 + 中继接口(连接其他交换机)
- 控制系统(CPU、存储器等)

> `固定电话`由`交换机`供电

固话呼叫处理过程:

1. 呼叫接续: 拿起话筒
2. 接收地址信息: 拨号
3. 数字分析: 交换机分析`所拨电话`的`去向`
4. 路由选择: 找连接`交换机`与`交换机`的路
5. 通路选择: `建立`路
6. 振铃: 对方电话响了
7. 应答监视: 对方接了电话
8. 通话和释放监视: 停止响铃，进入通话状态
9. 话终释放: 挂了电话

### 数字会议电路

定义： 三个及以上用户以`全双工方式`会议 (谁在说话时都能听到对方的语音)

实质上是 FAS 上的一个模块 (属于`资源模块`)

原理: PCM编码 -> 模拟信号(正弦波)相加 -> 再进行PCM编码

# results matching ""

# No results matching ""