# Testing Equipment

## 万用表测量电阻和对地电阻有什么区别？

* 正常情况下: 黑笔和红笔接电阻的两端
* 测量接地电阻: 红笔接测试点，黑笔接地

## 功率计有几种类型？简述使用通过式功率计的注意事项。

* 终端式功率计
* 通过式功率计

注意事项: 1. 所设功率范围不得小于实际功率值 2. 腔体与被测物体的连接要注意input/output的区别 3. 通过式功率计通过"在线"测量，测量时不会影响基站的实际工作 4. 将功率计的输出端接50欧姆的假负载，可测量基站的额定功率

## 天馈线分析仪可以测量哪些指标？对故障点的判断依据是什么？

测量项目:

* 插入损耗/电缆损耗
* 回波损耗/驻波比
* 故障定位 

依据: 通过测量回波损耗，找到阻抗不匹配的位置，那就是故障点。

## 天馈线分析仪测量电缆末端可以连接哪些设备？各会呈现怎样的指标数据？

* 50欧姆标准负载: abs\(回波损耗\) &lt; 30dB
* 天线: 14dB &lt; abs\(回波损耗\) &lt; 20dB
* 开路 或 短路: 0dB &lt; abs\(回波损耗\) &lt; 5dB

> 在传输线上: abs\(回波损耗\) &lt; 40dB; 在连接器上: abs\(回波损耗\) &lt; 30dB
>
> 回波损耗的绝对值越小越好

