三相XX所形成的一个体系就是三相制，它是由三个频率和振幅相同、相位互差
的正弦交流同时供电的系统。（由于三个电源的唯一不同点是相位，我们用这个不同点为它命名，所以叫它“三相”）

我国电力系统的供电方式几乎全是三相制。（至于为何用三个电源而不是用其他个数，大概是“三”符合三角形稳定结构吧）

前面说了，三相交流电由三个交流电源组成，于是它有正负极三对接口，分别为
、
、
，其中
、
、
为正极，
、
、
为负极

假设上图的转盘通过转动产生电力，转速不变，对每个电源来讲，频率相同，但由于每根电源线（或绕组）之间相差
，这使得它们发电的先后顺序有了差别，即相位互差

以电压为例，如果我们写出它们各自的完全交流电表达式，它将会是这样：

注：这里补点基础，电路的交流电表达式的相位不允许有
or
这种情况发生，而我们知道
的周期是
，加减周期原函数值不变，所以

把完全解析式写成向量形式，我们得到：

把三个电压相加，模长
相同(有效电压相同)，方向相反，交流电压相互抵消，合为零

# results matching ""

# No results matching ""