### 光纤的结构

从内到外，纤芯(core)、包层(cladding)、涂覆层(buffer coating)

折射率: 纤芯(
) > 包层(
)

包层直径统一为

纤芯为

溶接需去包层

实际导通率以 `OTDR(Optical time-domain reflectometer)` 为准

### 光纤导光原理

反射(镜面对称)、折射(光入水)

全反射: 没有折射，只有反射

空气到纤芯有一定折射

光源入射角越小越好

> 数值孔徑表示光纤接收入射光的能力。太大会产生`色散`(变成多模)，影响传输。

> 表示最大入射角

- 不要直视激光
- 溶接时，数值孔徑需一致(同厂家、型号、批次)

### 光纤分类

##### 1. 按波长

- 短波:
  | 短距离通信
- 长波:
  or

##### 2. 按模式

- 单模(SMF)(Single-Mode Fiber)
- 多模(MMF)(Multi-Mode Fiber)

> ，

如果
，多模

如果
，单模

> 单、双模划分取决于波长

`多模`会产生`模式色散`，降低传输容量(速率)，只适合短距离通信

色散: 在光学中，将`复色光`分解成`单色光`的过程，叫光的`色散`； `单色光`为红，绿，蓝“三原色”

单模`芯徑`一定细(
)，细的不一定单模

多模`芯徑`一定粗(
)，粗的不一定单模

##### 3. 按折射率

> 以下皆指 光纤到包层 的折射率变化

- 阶跃型
- 渐变型: 可以减少色散

### 光纤的损耗

> P 是光功率

ce shi 或

> A 是光纤损耗

##### OTDR 背向散射曲线

中继段光纤的总损耗用`光源、光功率计`测试

导通率用 OTDR(Optical time-domain reflectometer) 测试

OTDR 测试时，对端必须断开

OTDR 会测出距离，如果不等于 expected length，那说明光纤(在中途)断了

OTDR图，`左高右低的`尖峰是由于使用`活动连接器`，面对空气有(菲淣尔)反射，最后一个尖峰是断点(断点也面对空气)，末尾的密集波形为`噪声`

> 单纯的`下降台阶`可能是因为`溶接口没接好` or `光纤过度弯折`

##### 色散

- 模式色散: only for MMF (只有多模光纤有)
- 色度色散: 材料色散 + 波导色散(<0)

色散和 = 各种色散值相加

### 光纤接合

##### 活动连接器种类

两端连接器插头采用不同类型或不同端面的跳线，称为跳纤。

##### 插拔注意事项

使用酒精棉球，湿了就好

插拔连接器，拿`金属部分`或`方形塑料`

`光纤适配器`不用时，戴上防尘帽

##### 光纤接入损耗

# results matching ""

# No results matching ""