## 音频技术

频率越高，音调越高

#### 声音信号特征

频率、声压、声强

#### 人耳对响度的感知

更倾向于接收`响度大的`声音

> 因为在自然进化中，一般响度大的事物对人的威胁更大

#### 声音的质量要求(或者采样频率)

电话: 8 KHz

AM (amplitude modulation): 11.025 KHz

FM (frequency modulation): 22.05 KHz

CDA (compact disk-audio): 44.1 KHz

DAT (digital audio tape): 48 KHz

#### 编码方式

- 波形编码: `PCM(Pulse-code modulation)`, `APCM(Adaptive PCM)`, `DPCM(Differential PCM)`, `ADPCM(Adaptive differential and Differential pulse-code modulation)`, `SB-ADPCM(sub-band adaptive differential pulse code modulation)`

  - 优点: 实现简单、质量较好
  - 缺点: 压缩程度不高

- 参数编码: `LPC(Linear predictive coding)`

  - 特点: 编码速度较低

- 混合编码: CELPC(Code-excited linear prediction coding)

  - 特点: 保持质量的同时，保持较好的压缩率

# results matching ""

# No results matching ""