# Lossy Audio Coding

## 有损音频编码

### 增量调制\(delta modulation\)

![](../.gitbook/assets/DELTA-MODULATION.png)

斜率过载: `输出`不能适应`输入`的`快速变化` \(Delta 太大，没办法`跟踪`快速的`斜率变化`\)

### 自适应增量调制\(adaptive delta modulation\)

增量调制的一种改进。其特点是: 自动调节 delta。\(感觉和 PCM 一模一样\)

### 差分脉冲编码调制\(Differential Pulse code modulation\)

![](../.gitbook/assets/Differential%20Pulse%20code%20modulation.jpg)

动态变化，只传变化值\(不传原值\)，减少传输的 data

### 自适应差分脉冲编码\(Adaptive Differential Pulse code modulation\)

### 音频子带编码: 针对不同频带，作不同的编码\(类似于分层抽样\)

理论根据: 听觉的`隐蔽特性`

### 矢量量化\(Vector Quantization\)

类似于字典编码，只不过是用`一小串代码`代表`一大串代码` \(如`表情包`可以用`一串数字`来`标识`\)

### 线性预测编码\(Linear predictive coding\)

### 感知编码\(Perceptual Coding\): 只记录那些能被人听到的声音

比如 mp3

## 音频编码标准

![](../.gitbook/assets/音频编码标准.png)

> MP3 是 MPEG-1 中的第三层
>
> AAC: advanced audio coding
>
> HDTV: high definition television

