## 光发送机测试

#### 一、光纤系统传输的码型

##### 1. 对于`电接口`

###### 对于 PCM

Ｅ1: 2 Ｍbit/s, HDB3

Ｅ2: 8 Mbit/s, HDB3

Ｅ3: 34 Mbit/s, HDB3

Ｅ4: 139 Mbit/s, CMI

> E1指`一次集群`， 以此类推。这里的`E`和`Ethernet(以太网)`没有关系！！

    无效知识，我自己过了两个月都不知道和上下文有什么联系了
    ###### 对于 Ethernet

    **Eth(Ethernet)**: 10 Mbit/s，曼彻斯特编码(Manchester Encoding)

    **FE(Fast_Ethernet)**: 100 Mbit/s，曼彻斯特编码(Manchester Encoding)

    **GE(Gigabit_Ethernet)**: 1000 Mbit/s，曼彻斯特编码(Manchester Encoding)

##### 2. 对于`光接口`

###### For SDH(Synchronous optical networking)

STM-1： 155 Ｍb/s, NRZ encoding

STM-4： 622 Ｍb/s, NRZ encoding

STM-16： 2488 Ｍb/s, NRZ encoding

STM-64： 9953 Ｍb/s, NRZ encoding

> STM: Synchronous Transport Module

    无效知识，我自己过了两个月都不知道和上下文有什么联系了
    ###### For Ethernet

    **Eth(Ethernet)**: 10 Mbit/s，mBnB

    **FE(Fast_Ethernet)**: 100 Mbit/s，mBnB

    **GE(Gigabit_Ethernet)**: 1000 Mbit/s，mBnB

    > mBnB take m bits of the original data and encode them into n bits

#### 二、光发送机的工作原理 (电进光出)

假设上面的图，左边是Ａ端，右边是Ｂ端

复用时，B端的接口速率一定 > A端的接口速率

> 复用: 左边 多线进， 右边 单线出

APC: Automate Power Control

##### 调制

###### 直接调制

- 调制简单、损耗小，成本低
- 啁啾(chirp)现象: `发射激光的波长`随着`调制电流的变化`而变化
- 用于速率 2.5 Gbit/s 以下系统

###### 间接调制

- 调制复杂，损耗大
- 无啁啾(chirp)现象
- 用于速率 2.5 Gbit/s 以上系统

#### 三、光发送机性能指标

##### 平均发送功率

01等概率，即正常工作时的发送功率

> 01等概率: 010 => 01 10 01

单位是 dBm

##### 消光比

，此时的P，单位是mw。总单位是dBm

，此时的P，单位是dBm。总单位是dB

# results matching ""

# No results matching ""