在这里修复一些理解上的错误，同时回到实际题目（即使我们都知道，题目并不是实际，但目前不是远古时代靠单纯实验就能做事，现在做事有太多抽象的预测）

全响应，并没有彻底断电或处于从零开始的充电过程，而是对电量大小进行调整，从一个级别到另一个级别

因为我们目前仍在用线性元件，所以电路信息也遵循线性代数的基本原则，可叠加：

本节之前，我也不懂
与
有何不同

或
只是指
那一瞬间前后的值 (
指之前，
指之后)

则是指随着
中的
不断增大，
整体的值已经达到一种稳定状态，基本不变

具体来讲，
永远由
求出 (他俩相等)。而
永远在开关改变前的电路得到

永远在开关改变后的电路得到

如图所示电路中，已知
，
，
，
，
，换路前电路处于稳态。试求
时的

        \draw (0, 0) to [V=$U_s$](0, 4)
        to [short, i=$i$](3, 4)
        (3, 4) to [C, l=$C_1$, v=$u_{C1}$](3, 2)
        to [R, l_=$R_1$](3, 0) to(0, 0)

        (3, 4) to (6, 4)
        to [R=$R_2$](6, 2)

        (6, 2) to [opening  switch, l=$S$](3, 2)
        (6, 2) to [C, l=$C_2$, v=$u_{C2}$](6, 0)
        to (3, 0);

# results matching ""

# No results matching ""