### FH98: 飞鸿98铁路数字专用通信系统

首先讲明白，这个是用在`既有线(老的低速铁路)`的，现在已经过时了，会被逐步淘汰。

想起之前在某个地方看到的“专科生学的技术只能质保五年”，看来没错。(其实程序员更惨，顶级程序员每几个月就在换技术，次级一点的程序员每两年就得换一波技术)

### 一、系统结构: (铁路局或调度站)枢纽主系统 + 车站分系统

#### 主系统: 系统后台、前台操作台、网管系统

- 数字E1接口: 2M数字通道
- 模拟调度接口: 备用
- (供)共电接口: 接需要供电的通信终端(如座机电话)
- 共分接口: 接自己供电的通信终端(如交换机、广播机)
- 磁石接口: `铁轨旁道口`等地方的电话(不能拨号只能听)
- 环境监测接口: 温度、电压、电流、红外线等传感器的回传数据

#### 分系统: 后台交换网 + 前台操作台

### 二、系统网络结构

#### 星型方式: 主系统到每一个分系统都有一个2M的接口:

#### 共线(环形)方式:

#### 综合(混合)方式:

### 三、系统主要业务

1. 调度电话: 控制行车等
2. 站场通信: 车站站内
3. 站间通信: 两个车站之间
4. 区间电话: 一段铁路线
5. 站场广播接入: 值班员对车站内的广播
6. 无线调度接入: 无线的调度

### 四、系统主要功能

1. 远程调度(远程控制`主系统`)
2. 系统级联(分多层控制，适应复杂的组网需要)
3. 应急分机(可设置一个出故障时的备用电话机)
4. 多通道录音仪(工作录音)
5. 系统出入局(电话可以打到`外网`)
6. 在线升级
7. 全数字无阻塞交换(表明它支持bit传输)
8. 稳定(主、备用，热切换)

### 五、枢纽主系统

#### 主系统后台结构

- 主控层
- 数字模块层
- 模拟模块层
- 扩展模块层

#### 枢纽主系统背板说明

- 数字层背板
- DB15接口
- E1数字接口
- 备份用跳线
- 主网层背板
- 模拟模块层背板

#### 枢纽主系统容量

- E1 数字接口: 24
- 2B+D 接口(两个话音通道，一个信令通道): 60
- 模拟接口: 180
- `调度台`最多可接: 48
- `数字环自愈环`最多可接: 12
- 一个`数字环`最多挂接分系统数: 50

#### 主要电路板

- 主控板
- 音源板
- 会议板
- 主数字板
- 时钟板
- 信令板
- 模调总机板

### 六、车站分系统

...

## 七、端到端呼叫流程

### 值班台 呼叫 区间电话

1. `值班台`按下按钮，`前台`监测到该操作，上报给`U口板`
2. `U口板`将此操作翻译成`请求占用消号`，发送给`车站分主控板`
3. `车站分主控板`对此消息`进行分析`，根据数据确定`目的分机`所在的位置，将此数据发送给`共电板`
4. `共电板`收到`占用信号`后，让`共电-话机`振铃
5. 当`共电话板`监测到`摘机`后，将`此摘机信号`发送出去
6. `此信号`经过`分主控、U口板`的转发之后，最终到达`值班台`
7. 该`值班台`相应的指示灯`由闪烁变为长亮`，表示呼叫成功，双方可以进行通话了
8. 通话结束后，若`共电话机的人`先挂机，共电板检测到挂机信号，会将它翻译成`挂机信号`，发送到`值班台`
9. `值班台`收到`挂机信号`后，指示灯熄灭，说明对方已挂机

### 调度台 呼叫 值班台

1. `调度员`按下某按钮，机器上报给`U口板`
2. `U口板`将此操作翻译成`请求占用信号`，发送给`枢纽主控板`
3. `枢纽主控板`对此消息进行`分析`，确定用户所在位置后，将此信号发送到`主数字板`上
4. `主数字板`直接将`此信号`发送到`对应车站分系统`的`分数字板`上
5. `分数字板`将信号转发给`车站分主控板`
6. `车站分主控板`对此信号进行分析，确定`目的分机`所在地，将此信号发送给`U口板`
7. `U口板`收到`请求占用信号`后，将其送到`值班台`，`值班台`上的`指示灯`闪烁并振铃
8. 当`值班员`按下按钮应答时，`U口板`会检测到`应答操作`，将其翻译为`应答信号`，发送给`车站分主控板`
9. 此信号通过`分数字板、主数字板、枢纽主控、U口板`的转发后，最终到达`调度台`
10. `调度台指示灯`由闪烁变为长亮，表示`呼叫通道已建立`，双方现在可进行通话
11. 若`值班员`先挂机，则`车站分系统`的`U口板`会检测到`挂机操作`，将此操作翻译为`挂机信号`，并经过`反向信道`传递给`调度台`，`调度台指示灯`熄灭，表示对方已挂机

### 调度分机 呼叫 调度台

### 值班台 呼叫 值班台

# results matching ""

# No results matching ""