# Digital dispatch Communication System

我们这里不讲宏观的事物，我们讲具体的构件。

## 数字调度主机\(FAS\)\(程控交换机\): 这台机器被放在`调度所`

1. **电源**模块: 二次电源 \(由 -48V 转化而来的电源\)
2. **控制**模块
3. **交换**模块
4. **资源**模块: 如控制 数字会议
5. **时钟**模块: 提供同步信号
6. **接口**模块: 用户接口、中继接口\(接其他主机\)

## 操作台

1. 键盘: 单呼、组呼区，功能键区，数字键区； \(个人感觉如果用触屏、软件来做的话，怎么设计都可以\)
2. 显示: 状态灯 或 液晶显示
3. 接口: 2B+D，两个话音通道，一个信令通道； \(这里的B和D并没有实际的含义\)
4. 控制: 如 转接
5. 通话回路: 声音的发送与接收，传声器\(microphone\)+扬声器\(speaker\); \(有人把这东西叫做`通话手柄`\)
6. 电源: 由交换机供电
7. 其他

## 集中维护管理系统\(网管\)

## 系统应用

一个主系统 + 多个分系统

链状，环网\(也称`自愈环`\)； 可靠

