# The circuit rule

## 1. Basic

串联：一条电流不分叉的路径\(或直线\)上多个元件

并联：两条平行线之间的两条垂线分别有元件

并联，电流相加，电压不变，电阻=$$\frac{(R1 \times R2)}{(R1+R2)}$$

串联，电流不变，电压相加\(值从+到-绕闭合线路到0\)，电阻=R1+R2

## 2. General Method

电流源模型变电压源模型，并联变串联，$$U=I \times R$$

电阻留着不变

电压源模型变电流源模型，串联变并联，$$I=U \div R$$

变化时电压+方向爲电流箭头方向

## 3. Special Situation

二端元件串联，电流不变 --&gt; 与理想电流源串联，电流不变 --&gt; 并联电路，电压不变 --&gt; 既然在那条线上电压、电流都不变，还要那个电阻有何用？直接删掉。

