#### 说明光纤测量的步骤

1. 设定测试条件: 波长、量程、脉冲宽度、算法、折射率
2. 测试光纤: 预处理光纤
3. 设置测试项目
4. 自动测试

#### 简述全塑电缆线路特点。

1、(因为是塑料，)重量轻，敷设、安装、运输和维护方便，成本较低 2、耐腐蚀 3、绝缘和耐压性能好，抗干扰能力强，传输质量高 4、适合于工厂大规模流水线生产

#### 电缆的型号由哪几部分组成？

分类 + 导体 + 绝缘 + 内护层 + 特征 + 外护层 + 规格

> 首先，什么东西都有`分类`，然后电缆的核心是`导体`，有导体必然有`绝缘层`，内部核心必须要保护起来，所以有`内护层`，内护层由不同材质构成，所以有`特征`，然后因为有内护层，所以对应有`外护层`，最终，单根线不能满足需要，所以得有`规格`(不同单根线的集合)

#### 光纤色散主要可分为哪几种？色散对光纤通信会产生什么影响？

- 模式色散
- 色度色散: 材料、波导
- 偏振模色散
- 码间干扰

加大`误码率`，影响`传输速率`。

#### 说明光纤熔接的步骤。

1. 准备仪器
2. 制作光纤端面(断面)
   - 套`热缩管`
   - 去`涂覆层`
   - 酒精`清洁`光纤
   - `切割`光纤
3. 溶接
   - 光纤放入溶接机`V型槽`，对齐
   - 点击`自动键`
   - 居中`热缩管`
   - 加热`热缩管`

#### 简述电缆线路障碍测试基本步骤及方法。

> 障碍 = 问题，就是出了`线路问题`。不知道是哪个人给取了这个名字，毫无道理。

1. 判断是哪种障碍
2. 障碍测距+定点

方法: 电桥法、放音法、查漏法、脉冲反射法、仪器测量法

#### 光缆型式由哪五个部分组成？

> 注意，`光缆`与`电缆`不同，`光缆`以光纤为核心，`电缆`以金属导线为核心

分类 + 加强构件 + 派生特征 + 护层 + 外护层

> `分类`，`加强构件`用来承受敷设时所受外力，`派生特征`指管道的结构形式，`内护层`，`外护层`

#### 什么是光纤的损耗？它对光纤通信系统有何影响？

光纤损耗: 光在光纤上传播，随着距离增加，发生衰减的现象

影响: 长距离传输需要添加`中继设备`

#### 产生光纤损耗的原因有哪些？

吸收、散射、辐射

#### 光纤的特性有哪些？

- 几何: 形状，如 直径
- 光学: 如 折射率、最大数值孔径、截止波长
- 传输: 损耗、色散
- 机械: 强度(硬度)
- 温度: 极端高、低温下，损耗大

#### 简述光缆接续的步骤。

1. 准备`工具`
2. 拨开`外护套`
3. 接续`加强芯`
4. 溶接`光纤`
5. 盘踞`光纤`
6. 固定`接头盒`

#### 光纤传输特性是什么？

- 损耗
- 色散

#### 简述光纤的结构及每个结构层作用？

- 纤芯: 光通道
- 包层: 稳定光通道
- 涂覆层: 保护光纤不受外界伤害(侵蚀、擦伤)

#### 说明G.652光纤的性能及应用。

性能: 在1310nm波长处的色散为零

应用: 广泛用于`单模`传输

#### 电缆单盘测试的内容有哪些?

- 不良线对: 断线、混线、接地
- 气闭性: 看是否漏气。实际上是看线路管有没有破损。
- 绝缘电阻: 隔着`绝缘层`，两根`芯线`的电阻
- 耐压能力
- 长度

#### 简述光缆的护层和加强构件的作用各是什么？

护层: 保护光纤

加强构件: 承受敷设(铺设)时所受的外力

派生特征(结构): 进一步从结构上适应外部环境

#### 光纤的光学特性是什么？

折射率、最大数值孔径、截止波长

#### 说明G.653光纤的性能及应用。

性能: 在1550nm波长处的色散为零

应用: 适合`长距离单信道光纤通信`

#### 简述OTDR的主要功能和工作原理。

主要功能: 用于光纤测量，可测光纤长度、传输衰减

工作原理:

- 瑞利散射: 光传播时，一部分能量会散射，其中一部分又会射到光线发出的地方(背向散射)
- 菲涅尔反射: 光从一种`媒介`到另一种`媒介`会有反射

# results matching ""

# No results matching ""