# Optical receiver Test

## 光接收机测试

### 一、工作原理

![](../../.gitbook/assets/optical%20receiver.jpg)

#### 放大器: 补偿衰减

前置放大器: 低噪声放大，放大倍数低

主放大器: 多级放大电路

#### 自动增益电路\(AGC, Automatic gain control\): 调节输出光功率

#### 均衡器: 消除信号\(0 or 1\)在传输中变宽的问题，使其不影响`判决`

#### 判决器: 斯密特触发器\(Schmitt trigger\)。 当输入电压高于正向阈值电压，输出为高；当输入电压低于负向阈值电压，输出为低

> 眼图: 展示 信号的非线性回归特性\(即大概率在一条曲线上\)。一般由均衡器处理后的信号得来。

### 二、主要指标

1. 灵敏度\($$P_{min}$$\): 最小能接受的信号\(要求此时的`误码率 Bit Error Rate`满足要求\)，单位dBm，越小越好

   > 当 收到的信号功率&lt;灵敏度功率，误码率会很大

2. 过载光功率\($$P_{max}$$\): 功率高于这个值，就不行，机器会坏
3. 动态范围\($$P_{max} - P_{min}$$\)

### 三、实作

假设一台`光发送接收机`的绿灯亮，表示`接收`没有问题

两台`光发送接收机`，用`加了衰减器的光纤`互相连接，左边的`不亮`，右边的`亮`

可能的故障\(检错点\)有:

1. 光纤断了
2. 连接不牢
3. 右边发送器坏了 \(用`自己的发送器接自己的接收器`\(自环\)这种方式来检验，是否真的是这种情况\)
4. 左边接收器坏了 \(用`自环`验证\)
5. 绿灯坏了
6. 衰减器不行\(衰减过多 或 太少\)
7. 没接电源

### 四、关于中继

> = 60 km， 加光中继

光中继的作用:

1. 补偿衰减 \(再放大\)
2. 对畸变失真的波形做`整形` \(再整形\)
3. 重新定时 \(再定时\)

光中继的类型:

1. 光电型中继器 \(变成电后再操作\)
2. 全光中继器 \(只能用于光的放大\)

## Question and Answer

![](../../.gitbook/assets/光纤接收范围计算.jpg)

