# Does a amplifying circuit normal

![](../../.gitbook/assets/Fixed_bias_circuit.png)

1. 首先要保证直流通道畅通：

保证 $$V_{CC}$$ 流过 `B`，再经过 `E`，形成一条通路

保证 $$V_{CC}$$ 流过 `C`，再经过 `E`，形成另一条通路

中间遇到`电容`，`直流`情况下`断路`，电容后的电路`可以`被`无视`

1. 保证交流信号成功被放大：

保证由 $$U_i$$ \(一般是B端\) 进入的`交流信号(电流)`能成功地`沿着箭头方向`流过三极管

交流情况下，把电容当成一根导线。

唯一的原则是：电流更喜欢往阻力小的地方流动。

