# Wired Parts

GSM-R 中包含有线通信: `FAS(Fixed Access Switcher)`设备

## 话音编码

本质: 声波 -&gt; 电波

过程: 抽样、量化、编码

### 抽样

原则\(Nyquist–Shannon sampling theorem\): $$f_s > 2B$$。为了有效表示原信号，`采样频率`应大于`原信号频率`的两倍

人类话音频率为`0.3~3.4kHz`，所以$$语音采样频率应 >= 3.4 \times 2 = 6.8 kHz$$

目前PCM\(Pulse Code Modulation\)实际采样频率为`8000Hz`，即每秒采样8000次

所以 $$抽样间隔 = \frac{1s}{8000} = 125 \mu s$$

### 量化

本质: `无限细分值`变为`有限值`

目前采用`非均匀量化(A律13折线法)`，因为`均匀量化`后小信号的误差大

### 编码

非均匀量化 -&gt; 非线性编码

均匀量化 -&gt; 线性编码

> 线性: 一个`一元一次方程`可表示的方程
>
> 非线性: 你不能用一个`一元一次方程`表示的关系，比如一串`复杂的代码`

## 时分复用

本质: 在一个`传输通道`上传输多个`话路信息`

`时隙的概念`类似于`轮流使用一条线路`，由`时间的先后`来区分出`不同`

`PCM30/32`将一帧$$125 \mu s$$分为了32个时隙

> 帧 = frame = 某种传输单元，事物的最小单位

一个时隙 = 8 bit

$$32路PCM的传送码率 = 8000 \times 32 \times 8 = 2048\ kbit/s = 2\ Mbit/s$$

每一路\(用户\)的传送码率: $$2048 \div 32 = 64\ kbit/s$$，共30个用户，另外两个是`信令`

## 交换

程控交换: `S接线器` or `T接线器` or `TST接线器`

T接线器: 同一线路，不同时隙 \| 本质为存储器，截留、存储、再发送

S接线器: 不同线路，同一时隙 \| 阵列开关

TST： T 与 S 接线器混用，用于不同线，不同时隙

交换机的构成:

* 交换网络\(T、S、TST\)
* 接口: 用户接口 + 中继接口\(连接其他交换机\)
* 控制系统\(CPU、存储器等\)

> `固定电话`由`交换机`供电

固话呼叫处理过程:

1. 呼叫接续: 拿起话筒
2. 接收地址信息: 拨号
3. 数字分析: 交换机分析`所拨电话`的`去向`
4. 路由选择: 找连接`交换机`与`交换机`的路
5. 通路选择: `建立`路
6. 振铃: 对方电话响了
7. 应答监视: 对方接了电话
8. 通话和释放监视: 停止响铃，进入通话状态
9. 话终释放: 挂了电话

## 数字会议电路

定义： 三个及以上用户以`全双工方式`会议 \(谁在说话时都能听到对方的语音\)

实质上是 FAS 上的一个模块 \(属于`资源模块`\)

原理: PCM编码 -&gt; 模拟信号\(正弦波\)相加 -&gt; 再进行PCM编码

