## Earthing (接地)

### 接地的目的

- 工作接地: 通信回路接地, 从而减少杂音
- 保护接地: 为了保护设备, 为了人身安全(防止触电身亡)
- 防雷接地

### 接地系统

- 地
- 接地体(插进地下土壤的东西)
- 接地排(把`接地引入线`汇集起来，接到`接地体`上)
- 接地引入线、配线(说白了就是导线)

> 电池`正极接地`是为了`抑制电蚀`

> 联合接地: 共用一个`接地体`

### 接地电阻

- 土壤电阻: 土壤作为导体，测得的电阻。用`接地电阻器`进行测量。
- 接地系统的电阻： `土壤`和`接地体`间的`接触电阻`； 接地体本身的电阻； 导线的电阻

> 一般来讲，接地电阻应 < 3 欧姆

## Lightning Arrester (防雷器)

### 关于雷电

- 雷电参数:
- 雷电种类: 直击雷、球雷、感应雷(静电式电磁感应)、雷电侵入波
- 设备被雷击的途径: `明线(明摆在外面的线)`遭`直击`、`地电位升高`反击`通信电源`

> 防雷需要兼顾`防雷效果`和`经济性`，是概率工程(投钱越多，越不容易遭受雷击)

> `一级避雷`与`二级避雷`距离10米

### 防雷设备

- 限压型，压敏电阻，响应时间为25ns，`并联`于电路
- 开关型，气体放电管，`串联`于电路

# results matching ""

# No results matching ""