### 光纤通信系统设计

##### 1. 确定传输容量(速率)

##### 2. 确定工作波长

单波: 1310 nm

波分复用: 1550 nm

> 波分复用: 波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号（携带各种信息）在发送端经复用器(亦称合波器，Multiplexer)汇合在一起，并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术

##### 3. 选择光纤类型

低速短距: G651多模

高速远距: 单模； 单波`G652`； 多波复用`G655` or `G656`； 多波复用也可用`G652 + 色散补偿光纤`

> 光纤接入网采用G652或G657单模光纤

##### 4. 光检测器选取

PIN or APD

##### 5. 光源选取

LED or LD

##### 6. 中继距离预算

损耗受限

色散受限

> 感觉这个东西很难，放弃吧，这一道题不做也不会死

# results matching ""

# No results matching ""