## 专用码

GSM网络编号的结构: CT + UN

- CT(calling type): 呼叫类型

- UN(user number): UIN + FC

- UIN(user indentificate number): 用户标识号码

- FC(function code): 功能码

## 短号码

- 1200: 连接最适合的`列车调度员` (一般指当前位置对应的`列车调度员`)
- 1300: 连接最适合的`车站值班员` (一般指当前位置对应的`车站值班员`)
- 1600: 连接最适合的`电力调度员` (一般指当前位置对应的`电力调度员`）

## 一般号码

### MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number)

CC + NDC + SN

- CC(country code): 中国是 86

- NDC(national destination code): 中国是 149

- SN(subscriber number):

为铁路调度通信网络`长途区号`

### IMSI (International mobile subscriber identity)

> 共15位

MCC + MNC + MSIN

- MCC(mobile country code): 中国是 460

- MNC(mobile network code): 暂定为 20

- MSIN(mobile subscription identification number):

为铁路调度通信网络`长途区号`

### 固定电话 (经过 FAS 中转的电话)

CC + NDC + SN

- CC(country code): 中国是 86

- NDC(national destination code): 中国是 149

- SN(subscriber number):

为铁路调度通信网络`长途区号`

### 特别服务号码

- 112: 故障报告
- 114: 查号码
- 117: 事故后，请求救援

# results matching ""

# No results matching ""