# Wireless

* PAN &lt; 10m
* LAN &lt; 100m
* MAN &lt; 20km
* WAN 

## WPAN\(Wireless Personal Area Network\)

Bluetooth、Zigbee

### Bluetooth\(蓝牙\)

* 采用IEEE 802.15 标准
* 采用2.402~2.480GHz频段
* 采用GFSK调制
* 采用“跳频技术”来抗干扰, 79频点/Hz, 跳1600次/s
* 采用TDD
* 通信距离约10m
* 速率1Mbps
* 支持语音传输
* 最大输出功率为100mW

## WLAN\(Wireless Local Area Network\)

2.4GHz频道优先选择1,6,11, 互不干扰

SSID: Service Set Identifier

## Question and Answers

#### 蓝牙采用什么双工方式、调制方式、扩频方式？

* 双工方式: 全双工
* 调制方式: GFSK
* 扩频方式: 跳频

#### IEEE 802.11b/g的工作频段时怎样划分的，使用时应该怎样选择信道？

IEEE 802.11b/g在2.4G频段，频率范围为2.400—2.4835GHz，共83.5M带宽。划分为13个子信道，每个子信道带宽为22MHz

应避免邻道干扰, 采用: 1、6、11 或 2、7、12 或 3、8、13 或 4、9、14

