# Earthing or Use Lightning Arrester

## Earthing \(接地\)

### 接地的目的

* 工作接地: 通信回路接地, 从而减少杂音
* 保护接地: 为了保护设备, 为了人身安全\(防止触电身亡\)
* 防雷接地

### 接地系统

* 地
* 接地体\(插进地下土壤的东西\)
* 接地排\(把`接地引入线`汇集起来，接到`接地体`上\)
* 接地引入线、配线\(说白了就是导线\)

> 电池`正极接地`是为了`抑制电蚀`
>
> 联合接地: 共用一个`接地体`

### 接地电阻

* 土壤电阻: 土壤作为导体，测得的电阻。用`接地电阻器`进行测量。
* 接地系统的电阻： `土壤`和`接地体`间的`接触电阻`； 接地体本身的电阻； 导线的电阻

> 一般来讲，接地电阻应 &lt; 3 欧姆

## Lightning Arrester \(防雷器\)

### 关于雷电

* 雷电参数: $$波头时间 \div 波长时间$$
* 雷电种类: 直击雷、球雷、感应雷\(静电式电磁感应\)、雷电侵入波
* 设备被雷击的途径: `明线(明摆在外面的线)`遭`直击`、`地电位升高`反击`通信电源`

> 防雷需要兼顾`防雷效果`和`经济性`，是概率工程\(投钱越多，越不容易遭受雷击\)
>
> `一级避雷`与`二级避雷`距离10米

### 防雷设备

* 限压型，压敏电阻，响应时间为25ns，`并联`于电路
* 开关型，气体放电管，`串联`于电路

