# Key Technologies

## 数字基带系统有哪些常用码型？

* 单极性不归零码: 01 \| 0 1
* 双极性不归零码: 01 \| -1 1
* 单极性归零码: 01 \| 0 10
* 双极性归零码: 01 \| 01 10
* 差分码: 每遇到 1 就乘 -1

## FDMA 与 TDMA 方式有何不同？各有哪些特点

**FDMA**

* 按频率的不同划分信道给不同的用户使用

**TDMA**

* 按\(时间\)时隙的不同划分信道给不同的用户使用

## 什么是扩频技术？它有什么优点？

扩频: 在发射段进行调制，使信号所占的频带宽度远大于所传信息的带宽。

扩频的好处: 抗干扰、抗多徑效应、可实现多址技术、隐蔽性好\(不易被截获\)

## 什么是跳频技术？它有什么优点？

跳频: Frequency-Hopping Spread Spectrum，也是一种扩频技术，跳频系统的载波频率在很宽范围内按预定的序列进行跳变。

优点: 隐蔽、防截获，抗干扰

## 为什么要采用分集接收技术？如何对其进行分类？

因为信号传输时有衰落，尤其是多徑效应。

**分类**:

* 空间分集: 两个不同位置收同一信号
* 频率分集: 同一信号用两个频率来发送
* 极化分集: 相互正交的天线发射信号
* 角度分集: 不同角度的天线接收信号
* 时间分集: 同一信号在不同的时刻重复传送

## Rake 接收的原理

用多个相关检测器接收多徑信号中的各路信号，并把它们合并在一起。

