#### 移动通信网的覆盖方式有哪两种？

大区制: 25~200W, 覆盖25~50km

小区制: 3~10w, 覆盖5~10km; 将整个服务区划分为若干个无线小区，每个小区分别设置一个基站，由它负责整个小区的移动设备的联络与控制。

#### 服务区的形状有哪些？

面状 和 线状

#### 为什么说最佳小区形状是正六边型？

在服务区面积一定的情况下，正六边形小区所需的基站数量最少，最经济。

#### 什么是中心激励？什么是顶点激励？采用顶点激励有什么好处？

中心激励: 把基站放于正六边形小区的中心，采用全向天线

顶点激励: 把基站放于正六边形小区的顶点(相隔设置)，采用120度或60度定向天线

> 顶点激励好处： 由于采用定向天线，对来自120度之外的同频干扰信号，有一定的阻隔作用； 便于小区分裂(通过单位面积内增加基站，增加用户容量)

#### 什么是信令？它的功能是什么？

信令： 与通信有关的一系列控制信号

功能： 帮助用户信息有效而可靠的传输

#### 数字信令的基本格式？

前置码(P)、字同步码(SW)、地址或数据码(A or D)、纠错码(SP)

#### 什么叫越区切换？越区切换包含哪些主要问题？

`越区切换`指当前正在进行的移动台与基站之间的通信链路从当前基站转移到另一个基站的过程。

问题

1. 切换的准则，何时进行切换
2. 如何控制
3. 信道分配

分类

1. 移动台控制: 移动台自测自换
2. 网络控制: 基站测试，通知更换
3. 移动台辅助: 移动台测试，网络通知更换

#### 什么叫位置区？移动台位置登记有哪几步？

位置区: Location Area; 一个MSC可以由一个或若干个LA组成

位置登记的步骤：

1. 在管理`新LA`的`新VLR`中登记`MS`
2. 修改`HLR`中的记录服务该`MS`的`新VLR`的`ID`
3. 在`旧的 VLR 和 MSC`中注销该`MS`

# results matching ""

# No results matching ""