# GSM-R Network Mode

## 1. 普通单网覆盖: 一个基站对应一个覆盖小区\(一串椭圆小区`首尾相连`\)

![](../.gitbook/assets/普通单网覆盖.png)

优点: 成本低

缺点: 故障应对能力差 \(一个基站坏掉，影响全局发车\)

## 2. 单层交织无线网络\(交织单网\): 同上，不同之处在于，`一个基站`被`前后两个基站`重叠覆盖。也就是密度加大，比上一种方案多用一倍基站。

![](../.gitbook/assets/单层交织无线网络.png)

优点: 可避免`单点故障` \(一个基站坏了，前后两个基站可以代替它工作\)

缺点: 无线参数的设置变得复杂

## 3. 交织站址双层网覆盖\(交织双网\): 在交织的基础上，多加一个BSC

![](../.gitbook/assets/交织站址双层网覆盖.png)

优点: 可靠性最高

缺点: 参数设置更复杂

## 4. 同站址双层网覆盖: 在`单层网`的基础上，多加一组天线和BSC。用于早期铁路

![](../.gitbook/assets/同站址双层网覆盖.png)

其实就是原来的单层网的升级，每个铁塔copy了一套设备，并且第二套设备连接的是另一个 BSC

优点: 可共用一些设备，比如铁塔、供电

缺点: 容错能力差 \(一个雷击下来，一个铁塔的两套设备都会坏\)

