让我们先来了解一下什么是db (因为后面要大量用到它，如果不知道它是什么东西，对于程序员来讲，会睡不着覺的)

中文: dB是一个比值，是一个数值，是一个纯计数方法，没有任何单位标注。

The `decibel (symbol: dB)` is a unit of measurement used to express the ratio of one value of a power or field quantity to another on a logarithmic scale, the logarithmic quantity being called the `power level` or `field level`, respectively.

It can be used to express a change in value (e.g., +1 dB or −1 dB) or an absolute value.

In the latter case, it expresses the ratio of a value to a fixed reference value; when used in this way, a suffix that indicates the reference value is often appended to the decibel symbol.

For example, if the reference value is 1 volt, then the suffix is "V" (e.g., "20 dBV"), and if the reference value is one milliwatt, then the suffix is "m" (e.g., "20 dBm")

看起来是一种数值的表示方法，用来表示相对值。比如2dB与1dB，表示: 2dB的实际功率 是 1dB实际功率 的2倍。

功率 = Power

## 无(电)源光器件 (Passive Optical Device)

#### 1. 光纤连接器 (optical fiber connector): 接头

#### 2. 光衰减器 (optical attenuator): 用来减少光功率，单位`dB`。该器件类似电路里的电阻。

- 螺丝，顺时针“紧”，逆时针“松”

- 所有接受器件都有接受范围

- 近距离传输，衰减可近似于0

- `光发射机`与`光接收机`的功率并不一样，发射机比较大，接收机比较小，所以要用`衰减器`对发射信号进行处理，让它变小

- 假设
  ，
  ，那么夹在中间的

#### 3. 光耦合器 (optical couplers): 同一波长，分光 或 合光

- 平均分光

- 的分光器，光功率`下降`

- 的分光器，光功率`增益(上升)`

- 功率 -> dB:

#### 4. 波分复用器 (optical fiber wavelength division multiplexer): 不同波长的分离与合并

#### 5. 波长转换器 (optical transponder unit): 波长转换，如 1310 -> 1550

#### 6. 光学隔离器 (optical isolator): 隔离反向反射光

#### 7. 光环形器 (optical circulator): 转发(重新发射)反向反射光； 换一条路再发

#### 8. 光开关(optical switch): 通 与 断

## 测光衰减器

#### 理论上:

光源(optical source) --- 光衰减器 --- 光功率计(power meter)

> 光源器上的读数不可靠，所以

#### 实际上:

光源 --- 光功率计(把它的`读数`看作`实际光源功率`)(
) --- 光衰减器 --- 光功率计(
)

> 如果把`衰减器`换为`光纤`。设两头为A、B端，你需要把 A 到 B 测一遍，B 到 A 再测一遍，取平均值。(我也不知道为什么光纤会有这个特性)

说了一大堆，还是不知道它是什么意思？ Let's continue!

- 与
  都是光功率的单位，但由于光功率的数值太大，不容易让人看出相对关系，所以人们使用

- ，
  表示功率(power)，
  指以10为底的

如此一来，如果你知道了光纤两端(如A、B)的具体功率值，你就可以直观地用
单位看出`两端之间的差异(是增加、增益还是减少、衰减)`

这个由“减法”得到的值，足以让我们看出信号是`增加`还是`减少了`

## Question and Answers

# results matching ""

# No results matching ""