## Question and Answers

#### 万用表测量电阻和对地电阻有什么区别？

- 正常情况下: 黑笔和红笔接电阻的两端
- 测量接地电阻: 红笔接测试点，黑笔接地

#### 功率计有几种类型？简述使用通过式功率计的注意事项。

- 终端式功率计
- 通过式功率计

注意事项:

1. 所设功率范围不得小于实际功率值
2. 腔体与被测物体的连接要注意input/output的区别
3. 通过式功率计通过"在线"测量，测量时不会影响基站的实际工作
4. 将功率计的输出端接50欧姆的假负载，可测量基站的额定功率

#### 天馈线分析仪可以测量哪些指标？对故障点的判断依据是什么？

测量项目:

- 插入损耗/电缆损耗
- 回波损耗/驻波比
- 故障定位

依据: 通过测量回波损耗，找到阻抗不匹配的位置，那就是故障点。

#### 天馈线分析仪测量电缆末端可以连接哪些设备？各会呈现怎样的指标数据？

- 50欧姆标准负载: abs(回波损耗) < 30dB
- 天线: 14dB < abs(回波损耗) < 20dB
- 开路 或 短路: 0dB < abs(回波损耗) < 5dB

> 在传输线上: abs(回波损耗) < 40dB; 在连接器上: abs(回波损耗) < 30dB

> 回波损耗的绝对值越小越好

# results matching ""

# No results matching ""