# ASCI

> 大三角: `列车调度员`、`车站值班员`和`机车司机`
>
> 小三角: `车站值班员`、`机车司机`和`运转车长`
>
> 基站 = BTS + BSC

## Advanced Speech Call Items

### 优先级业务 eMLPP \(Enhanced Multi Level Precedence and Pre-emption\)

优先级分配 + 级别高的建立呼叫时间短 + 级别高的能抢占资源

1. 优先级
2. 呼叫建立时间: 从用户按下“发送键”开始，到被叫用户能振铃为止
3. 资源抢占能力: 由优先级、呼叫建立时间决定

### 组呼业务 VGCS \(voice group call service\)

一组ID + 组呼区域

> 一组ID: 标明不同的成员

组呼区域: 地理覆盖, &lt;= 25个小区

无线信道资源分配: “一对半信道”比“一对信道”多用了一对`TCH上下行信道`，流程变复杂，提高了越区切换的能力。

> 一对信道: 每个小区分配一对TCH作为组呼信道，该小区用户共享下行信道，某一个用户讲话占用上行信道
>
> 一对半信道: 在一对信道的基础上，多用了一对TCH信道，多增加的TCH信道只有用户申请讲话时才分配

建立过程:

![](../.gitbook/assets/移动业务用户在主控MSC发起组呼.jpg)

### 广播业务 VBS \(Voice broadcasting service\)

聆听者不能变为讲话者

## Question and Answer

### 功能寻址、位置寻址的定义

* 功能寻址: 用于地面呼叫列车。使用角色所行使的功能来进行寻址。比如呼叫司机。
* 位置寻址: 用于列车呼叫地面。使用当前的地理位置来进行寻址。比如呼叫当前地区对应的调度员。

### 用 follow me 功能分析若调度员呼叫 k64 次司机，功能寻址如何实现？

1. 注册: 当司机驾驶列车出发时，网络会注册该功能号，网络会将此功能号与真实号码相关联
2. 查询: 当调度员呼叫该功能号时，网络查询其数据库，将 k64 对应到一个真实的号码，并进行呼叫建立
3. 注销: 当司机到达终点，网络会注销该功能号，删除其与真实号码的联系

### 若司机拨打1300，分析实现流程。

呼叫车站值班员：

1. 移动台向基站发送呼叫请求
2. 基站将 短号码1300、小区信息 发给MSC
3. MSC 根据 短号码和小区信息 查询对应的值班员真实号码，并建立呼叫连接
4. 通话
5. 挂机

